Тест «Уход за автоматом, его хранение и сбережение»

1. Как называется инвентарь, используемый для чистки и смазки оружия:
	1. Принадлежность
	2. Дополнение
	3. Вспомогательный инструмент
2. Выберите правильное описание принадлежности к автомату
	1. Протирка, кобура, запасной магазин, ремешок
	2. Шомпол, протирка, ершик, отвертка, выколотка, пенал, масленка
	3. Шомпол, протирка, ершик, отвертка, выколотка, пенал, извлекатель, масленка
3. К принадлежности автомата, размещаемой в пенале, относятся:
	1. Ершик, протирка, шпилька, шомпол
	2. Ершик, масленка, отвертка, выколотка
	3. Ершик, протирка, отвертка, выколотка
4. Назовите представленные на рисунке принадлежности



* 1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
1. Чистка автомата производится в следующих случаях (*несколько правильных ответов*)
	1. Переход на весенне-летний и осенне-зимний сезоны
	2. При проведении ревизии на складе артвооружения
	3. При подготовке к стрельбе
	4. После перевозки личного состава с оружием к новому месту службы
	5. Перед заступлением в караул
	6. После окончания караульной службы
2. Периодичность чистки оружия в случае, если оно не применяется
	1. Еженедельно
	2. Дважды в месяц
	3. Ежемесячно
3. Для чистки автомата могут применяться:
	1. Раствор для чистки ствола РЧС, зимнее ружейное масло, летнее ружейное масло
	2. Всесезонное ружейное масло, зимнее ружейное масло, летнее ружейное масло
	3. Раствор для чистки ствола РЧС, всесезонное ружейное масло, зимнее ружейное масло
4. Раствор для чистки ствола РЧС может применяться для чистки:
	1. Ствола автомата, ударно-спускового механизма, газового поршня
	2. Ствола автомата, газовой камеры, газового поршня
	3. Ствола автомата, газовой камеры, магазина
5. Для смазки автомата могут применяться:
	1. Любой смазочный материал
	2. Раствор для чистки ствола РЧС, зимнее ружейное масло, летнее ружейное масло
	3. Всесезонное ружейное масло, зимнее ружейное масло, летнее ружейное масло
6. Автомат смазывается:
	1. Перед чисткой
	2. Еженедельно
	3. Немедленно после чистки
7. Правильный порядок смазки оружия:
	1. Ствол, казенная часть ствола, ствольная коробка, ударно-спусковой механизм, цевье
	2. Нарезная часть ствола, патронник, дульный тормоз-компенсатор, ударно-спусковой механизм, ствольная коробка, магазин, принадлежность
	3. Канал ствола, патронник, пламегаситель, остальные металлические части и механизмы, цевье, приклад, пистолетная рукоятка
8. Автомат хранится в следующем состоянии:
	1. Магазин снаряжен патронами, примкнут к автомату, курок спущен с боевого взвода, автомат на предохранителе
	2. Магазин разряжен, примкнут к автомату, курок спущен с боевого взвода, автомат на предохранителе
	3. Магазин отделен, курок спущен с боевого взвода, автомат поставлен на предохранитель
9. При стрельбе затвор остался в переднем положении, в патроннике нет патрона. Ваши действия:
	1. Перезарядить автомат и продолжать стрельбу. При повторении задержки заменить магазин
	2. Отсоединить магазин, извлечь верхний патрон, присоединить магазин, продолжить стрельбу
	3. Прочистить ударно-спусковой механизм, перезарядить автомат, продолжить стрельбу
10. При стрельбе затвор в переднем положении, в патроннике находится стреляная гильза. Ваши действия:
	1. Перевернуть задом наперед пружину возвратного механизма, продолжить стрельбу
	2. Перезарядить автомат и продолжать стрельбу. При повторении задержки заменить магазин
	3. Вручную извлечь гильзу, перезарядить автомат, продолжить стрельбу. При повторении почистить оружие
11. (БОНУС). Что можно использовать для чистки оружия при отсутствии штатных средств?